**Caño filtrante BIOFIL 2 meses**

Estéril

Referencia: **20040**

Información de prescripción

Caño extraíble BIOFIL antilegionela y antigérmenes de un solo uso.

Se instala en lugar delcaño extraíble BIOCLIP (sin necesidad de herramientas ni de cortar la alimentación de agua).

Tipo de membrana: microfiltración tubular.

Material de la membrana: Polietileno.

Punto límite: 0,1 µm nominal, grado de esterilización.

Superficie de filtración de 1200 cm².

Caudal de filtración: 6 l/min a 3 bar (filtro solo, sin restringir el caudal del grifo).

Presión máxima de utilización en la entrada: 5 bar.

Duración máxima de utilización: 2 meses después de su instalación.

Compatible y resistente a los tratamientos químicos y térmicos de las redes de agua.

Filtro estéril.

Peso: 40 g.

Referencia a la unidad. Pedido obligatorio en múltiplos de 10.

Embalaje en caja de 10.