**Cartucho termostático secuencial**

Cartucho termostático SECURITHERM

Para gama H961x

Referencia: **N961**

Información de prescripción

Cartucho termostático para grifos mezcladores secuenciales murales.

Cartucho SECURITHERM para gama H9610/H9611.