**Grifo de ducha electrónico TEMPOMATIC 4**

Piles, kit 2/2

Empotrado

Referencia: **443218**

Información de prescripción

Grifo de ducha electrónico empotrado, kit 2/2:

Placa de control de metal cromado Ø 149 mm antivandálica.

Grifo TEMPOMATIC 4 M1/2" para alimentación de agua mezclada.

Alimentación a pilas CR123 de litio de 6 V.

Detector de presencia mediante infrarrojos que se activa cuando se aproxima la mano.

Parada voluntaria o automática después de ~60 segundos.

Descarga periódica (~60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Caudal de 16 l/min a 3 bar.

Instalación en caja de empotramiento estanca con junta de estanqueidad, filtro y lla ve de corte.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

A pedir junto con la caja de empotramiento estanca ref. 443PBOX.