**Barra de apoyo en L Be-Line® noir, A. 1130 mm**

Aluminio epoxi negro mate

Ø 35 con agarre ergonómico

Referencia: **511971BK**

Información de prescripción

Barra de sujeción en L Be-Line® para ducha o bañera para personas con movilidad reducida.

Permite mantenerse y desplazarse con total seguridad en la ducha o en la bañera.

Sirve de barra de ducha si se añade un soporte para el mango de ducha y/o una repisa para jabón.

Se puede montar con barra vertical a la derecha o a la izquierda.

Tubo de aluminio con grosor de 3 mm. Soporte de fijación de aluminio sólido.

Perfil redondo Ø 35 con parte ergonómica antigiratoria para un agarre óptimo.

Acabado de aluminio epoxi negro mate que permite un buen contraste visual con la pared.

Superficie homogénea que facilita la limpieza y la higiene.

Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable Ø 8 x 70 mm para pared de fábrica.

Dimensiones: 1130 x 450 mm.

Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Barra con garantía de 30 años.

Marcado CE.