**Portarrollos WC negro para barra de apoyo Be-Line®**

Portarrollos

Negro mate

Referencia: **511965BK**

Información de prescripción

Portarrollos inodoro para barra de apoyo abatible Be-Line®.

Acabado negro mate.

Instalación sin desmontar la barra.

Tratamiento antibacteriano: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.

Garantía 30 años.