**Tabouret de douche Be-Line®**

Assise anthracite

Structure Inox 304

Référence: **511418C**

Descriptif CCTP

Tabouret de douche Be-Line®.

Tabouret pour handicapé, personne à mobilité réduite (PMR).

Modèle large avec poignées ergonomiques.

Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.

Assise pleine anthracite réalisée en polymère haute résistance.

Surface antidérapante.

Bonne résistance à la Bétadine®.

Structure en Inox 304 Ø 18 x 2 mm.

Traitement antibactérien : protection optimale contre le développement bactérien.

Dimensions : 360 x 540 x 480 mm.

Hauteur d'assise : 480 mm.

Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Pieds avec embouts plastiques de protection gris.

Tabouret de douche garanti 30 ans.