**Taburete de ducha Be-Line®**

Asiento antracita

Estructura de acero inoxidable 304

Referencia: **511418C**

Información de prescripción

Taburete de ducha Be-Line®.

Taburete para personas discapacitadas, personas con movilidad reducida (PMR).

Modelo grande con asas ergonómicas.

Adaptado para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.

Asiento macizo antracita fabricado de polímero de alta resistencia.

Superficie antideslizante.

Resistente al Betadine®.

Estructura de acero inoxidable 304 Ø 18 x 2 mm.

Tratamiento antibacteriano: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.

Dimensiones: 360 x 540 x 480 mm.

Altura del asiento: 480 mm.

Testado con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Conteras de plástico de protección gris.

Taburete de ducha con garantía de 30 años.