**Caño de latón BIOCLIP**

Caño L.70 Ø28 para grifo mezclador con caño desmontable

2 piezas

Referencia: **20004**

Información de prescripción

Caños BIOCLIP desmontables de latón L.70 Ø 28 para limpieza y desinfección internas fácil o autoclave..

Caños equipados con rompechorro higiénico, adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.

Caño con interior liso que limita la proliferación bacteriana.

El segundo caño permite no interrumpir el uso de los grifos durante la limpieza/desinfección del primer caño.

Adecuado para todos los grifos con caño BIOCLIP.

Se suministra en 2 piezas.