**Cartucho temporizado**

Para TEMPOSTOP y TEMPOMIX 2 lavabo transmuro/maneta

Temporización de~7 seg, sistema antiblocaje AB

Referencia: **743205**

Información de prescripción

Cartucho temporizado para TEMPOSTOP y TEMPOMIX 2 lavabo transmuro/maneta.

Temporización de ~7 seg.