**Asiento de ducha abatible con pata de apoyo**

Asiento mural abatible macizo

Estructura de aluminio epoxi blanco

Referencia: **510405**

Información de prescripción

Asiento de ducha abatible con pata de apoyo.

Asiento de ducha para personas con movilidad reducida (PMR).

Asiento macizo antideslizante en polipropileno.

Asiento fácil de mantener y confortable.

Pata de apoyo con un brazo articulado.

Estructura en tubo de aluminio blanco Ø 25 x 2 mm.

Fijaciones ocultas.

Dimensiones: 410 x 360 x 480 mm.

Espacio plegado: 85 mm.

Altura del asiento: 480 mm.

Testado con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Asiento mural abatible con garantía de 30 años. Marcado CE.