**Secamanos de aire pulsado HIGHFLOW Compact pulido satinado**

Aire pulsado

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Referencia: **510625S**

Información de prescripción

Secamanos de aire pulsado HIGHFLOW Compact.

Modelo resistente.

Difusor central iluminado concentra aire pulsado a más de 360 km/h sobre las manos.

Secamanos eléctrico ultrarrápido: secado en 10 a 12 segundos.

Selección de aire caliente o frío mediante un interruptor oculto.

Secamanos automático con detección infrarroja.

Tecnología inteligente: se para automáticamente al quitar las manos.

Antibloqueo: parada automática si se utiliza sin interrupción durante más de 60 segundos.

Acero inoxidable 304 pulido satinado bacteriostático.

Fácil limpieza: cubierta de una sola pieza.

Grosor del acero inoxidable: 1 mm.

Caudal del aire: 39 l/s.

Velocidad del aire: 360 km/h.

Bajo consumo de energía: 1 350 W.

220-240 V~ / 50/60 Hz.

Nivel de ruido: 70 dBA.

Dimensiones: 173 x 256 x 152 mm.

Peso: 3,1 kg.

Clase I, IP23.

CE.

Garantía 3 años.