**Grifo temporizado para lavabo TEMPOGENOU**

Pulsador de rodilla

Modelo recto

Referencia: **735000**

Información de prescripción

Grifo temporizado para lavabo con pulsador de rodilla:

Temporización de ~7 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Maneta reforzada.

Rosetón de fijación mural de latón reforzada con 4 tornillos de acero inoxidable.

Alimentación de agua fría o de agua mezclada.

Cuerpo de latón cromado M1/2".

Recto para una alimentación en línea.

Tuerca con cuello abocardado.

Garantía de 30 años.