**Dispensador de jabón electrónico TEMPOMATIC 4**

Dispensador de jabón líquido, jabón espuma o gel hidroalcohólico

A red, acero inoxidable 304 cromado, transmuro

Referencia: **512171P**

Información de prescripción

Dispensador de jabón mural electrónico.

Dispensador de jabón líquido, jabón espuma o gel hidroalcohólico.

Modelo antivandálico para instalación transmuro hasta 110 mm.

Sin contacto manual: detección automática de las manos mediante una célula infrarroja.

Caño de acero inoxidable 304 cromado.

Bomba dosificadora antidesperdicio.

Caja de control electrónica independiente que permite ser instalado bajo el lavabo o en patinillo de instalaciones.

Dispensador de jabón electrónico: alimentación a red con transformador de 230/6 V.

Para jabón líquido vegetal con una viscosidad máxima de 3000 mPa.s. o para jabón especial de espuma.

Longitud total del caño: 135mm.

Se suministra con un tubo flexible de 1,20 m para depósito alejado (no incluido).

Dispensador electrónico de jabón mural con garantía de 30 años.

CE.