**Electroválvula**

Para TEMPOMATIC 3 lavabo (antiguo diseño)

Con ajuste de caudal - M28 - 6 V

Referencia: **479651**

Información de prescripción

Electroválvula con pistón y caudal ajustable.

Para TEMPOMATIC 3 lavabo (antiguo diseño).

Funciona con una alimentación de 6 V.

Dimensiones: 35 + 38 mm, M28 x 1,0.