**Dispensador de jabón electrónico TEMPOMATIC 4**

Dispensador de jabón líquido, jabón espuma o gel hidroalcohólico

A pilas, acero inox. 304 cromado, con tubo 1,2 m

Referencia: **512136P**

Información de prescripción

Dispensador de jabón de repisa electrónico.

Dispensador de jabón líquido o espuma o gel hidroalcohólico.

Sin contacto manual: detección automática de las manos mediante una célula infrarroja.

Caño de acero inoxidable 304 cromado.

Bomba dosificadora antidesperdicio.

Caja electrónica independiente para ser instalada bajo el lavabo.

Dispensador de jabón electrónico: alimentación a pilas.

Para jabón líquido vegetal con una viscosidad máxima de 3000 mPa.s. o para jabón especial de espuma.

Longitud total del caño: 111 mm.

Se suministra con un tubo flexible de 1,20 m para un depósito alejado.

Dispensador de jabón electrónico de repisa con garantía de 30 años.

CE.