**Conjunto de ducha temporizado TEMPOSTOP 2 pulsadores**

Temporizado, versión antiblocaje (AB)

Instalación transmuro de 200 mm, AB, 2 pulsadores

Referencia: **747210**

Información de prescripción

Conjunto de ducha temporizado para instalación transmuro:

Grifo temporizado TEMPOSTOP M1/2".

Para tabique ≤ 200 mm.

Temporización de ~15 segundos.

Caudal 6 l/min a 3 bar.

2 pulsadores: 1 botón agua mezclada y 1 botón agua fría.

Rociador de ducha ROUND cromado, inviolable con regulación automática del caudal.

Pulsador de metal cromado.

Fijación oculta y antigiratoria.

Roscas recortables.

Sistema antiblocaje AB: el agua sale únicamente cuando se suelta el botón pulsador.

Garantía 30 años.