**Caja de control electrónica**

Para TEMPOMATIC 4 mural

A red

Referencia: **490452T**

Información de prescripción

Caja de control electrónica.

Para TEMPOMATIC 4.

Funciona con una alimentación a red.

Dimensiones: 56 x 45 mm, Ø 51.