**Caja de control electrónica**

Para TEMPOMATIC 4 urinario

A pilas

Referencia: **479437**

Información de prescripción

Caja de control electrónica.

Para TEMPOMATIC 4 urinario.

Funciona con una alimentación a pilas 6V.

Dimensiones: 53 x 45 mm, Ø 51.