**Lavabo colectivo mural CANAL**

Acero inoxidable 304 pulido satinado - L. 2400 mm

Con 4 orificios para grifería Ø 22

Referencia: **121300**

Información de prescripción

Lavabo colectivo mural, 4 usuarios - 2400 mm.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 0,8 mm para la cuba y 1,5 mm para la envolvente y escuadras.

Fácil de instalar: sin correctores de juntas para instalar, lavabo ligero.

Posibilidad de instalar el grifo en la pared o en la encimera.

Desagüe a la derecha.

Con 4 orificios para la grifería Ø 22.

Se suministra con válvula higiénica de M1"1/4 con rejilla cóncava. Sin orificio rebosadero.

Incluye elementos de fijación.

Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14296.

Peso: 13 kg.

Posibilidad de añadir un peto trasero en acero inoxidable 304 bacteriostático (ref. 100300).

Garantía de 30 años.