**Cuerpo de alimentación empotrado**

Alimentación a pilas, Kit 1/2

Referencia: **484612**

Información de prescripción

Cuerpo de alimentación empotrado, Kit 1/2 :

Para TEMPOMATIC MIX 4 mural con conexión directa a la tubería.

Compatible con una alimentación a pilas CR123 de litio 6 V integradas.

Instalación modulable (raíles, pared maciza, panel).

Compatible con tabiques de 0 a 35 mm.

Purga segura de la red, sin elemento sensible.

Garantía de 30 años.

A pedir junto con las referencias 493506 o 493406.