**Pulsador transmuro antivandálico ≤ 200 mm**

Para ducha o lavabo transmuro

Referencia: **749TC200**

Información de prescripción

Pulsador transmuro antivandálico ≤ 200 mm de metal cromado.

Tuerca antigiratoria y contratuerca.