**TEMPOMIX lavabo M3/4"**

Temporización de ~7 seg.

Referencia: **796210**

Información de prescripción

Maneta para TEMPOMIX lavabo, ~7 seg.

Para tabiques de 220 mm máx.