**Lavabo sobre encimera RAVA**

Acero inoxidable 304 pulido satinado - Sobre encimera

Referencia: **120670**

Información de prescripción

Lavabo redondo sobre encimera, semiempotrado, 420 x 420 mm.

Adecuado para un grifo de un agua / grifo mezclador mural o alto.

Diámetro interior del lavabo: 385 mm.

Diámetro de corte del plano del lavabo: 385 mm.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero inoxidable: 1 mm.

Fabricado en una sola pieza, sin soldaduras.

Acabado anticortes.

Se suministra con válvula de desagüe 1"1/4.

Sin orificio rebosadero.

Marcado CE. Conforme a la norma EN 14688.

Peso: 2,6 kg.

Garantía de 30 años.