**Lavabo sobre encimera negro RAVA**

Acero inox. 304 negro mate - Sobre encimera

Referencia: **120670BK**

Información de prescripción

Lavabo redondo sobre encimera, semiempotrado, 420 x 420 mm.

Adecuado para un grifo de un agua / grifo mezclador mural o alto.

Diámetro interior del lavabo: 385 mm.

Diámetro de corte del plano del lavabo: 385 mm.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado de Teflón® negro mate.

Espesor del acero inoxidable: 1 mm.

Fabricado en una sola pieza, sin soldaduras.

Acabado anticortes.

Se suministra sin válvula de desagüe. Posibilidad de añadir una válvula en acabado negro (6110BK) o una válvula en acabado cromado (6110).

Sin orificio rebosadero.

Marcado CE. Conforme a la norma EN 14688.

Peso: 2,6 kg.

Garantía de 30 años.