**Sensor con cable de 1m**

Para dispensadores de jabón electrónicos

Referencia: **512DET**

Información de prescripción

Sensor y cable de 1m para dispensadores jabón electrónicos.

Compatible con los dispensadores jabón electrónicos TEMPOMATIC 4 y BINOPTIC.

Sensor suministrado con un cable de 1m, portaboquilla y conexión rápida.