

Grifo mezclador de lavabo temporizado TEMPOMIX 3
Pulsación suave, de repisa, H.255
Pulsador

Referencia: 794120BK


Información de prescripción

Grifo mezclador de lavabo temporizado de repisa:

Pulsación suave.

Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.

Temporización de ~7 segundos, ajustable.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 3 a 6 l/min.

Aireador antical inviolable.

Cuerpo de acero inoxidable, altura de 255 mm para lavabo sobre encimera.

Acabado negro mate.

Latiguillos flexibles PEX H3/8" con filtros y válvula antirretorno.

Fijación reforzada mediante contratuerca.

Limitador de temperatura ajustable.

Adaptado para PMR.

Garantía de 30 años.
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