

Grifo electrónico de lavabo TEMPOMATIC 7 de repisa - alto



Referencia: F7EV1002


Información de prescripción

Grifo electrónico de repisa para lavabo.

Alimentación a red 230/6,75 V o a pilas CR-P2 Litio 6 V (referencias a pedir por separado).

Detección de presencia mediante infrarrojos en el cuerpo del grifo.

Regulador de caudal integrado 5,7 l/min.

Aireador orientable y antivandálico.

Descarga periódica ajustable (~ 30 segundos cada 24 h después del último uso).

Cuerpo de acero inoxidable 316 satinado.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8" con filtro.

Fijación reforzada mediante contratuerca.

Seguridad antiblocaje del flujo continuo.

Altura de caño: 245 mm.

Adaptado para PMR.

Garantía de 30 años.
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