

Alimentación a red para TEMPOMATIC 7



Referencia: ACEX9022


Información de prescripción

Alimentación a red para TEMPOMATIC 7.

Para enchufe EU 100-240V AC - 6.75 V DC.

Corte de seguridad en caso de fallo en la tensión de red.

Longitud del cable: 700 mm.
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