

Alimentación a red - caja empotrable para TEMPOMATIC 7



Referencia: ACEX9003


Información de prescripción

Caja de alimentación para montaje empotrado, para TEMPOMATIC 7.

Con cable de conexión de 1m.

Alimentación: de 100 a 240V.
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