

Fuente de alimentación central 7V/12V



Referencia: ACEX9001


Información de prescripción

Caja de alimentación central, de 100 a 240 V C.A.

Tensión de salida conmutable entre 7 V C.C., 31,5 W o 12 V C.C., 50 W.

Accesorio obligatorio para TEMPOMATIC 7.

Permite alimentar hasta 16 T7 a la vez.
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