**Barra de apoyo recta Basic blanco, 300 mm Ø 32**

Acero inoxidable epoxi blanco

Ø 32

Referencia: **35050W**

Información de prescripción

Barra de apoyo recta Basic para PMR.

Tubo Ø 32, entre ejes 300 mm.

Tubo de acero inoxidable epoxi blanco.

Fijaciones ocultas sobre placa de acero inoxidable de 3 agujeros.

Marcado CE.

Garantía de 30 años.