**Barra de sujeción en T Basic blanco**

Acero inoxidable epoxi blanco

Ø 32

Referencia: **35440W**

Información de prescripción

Barra de ducha en T Basic Ø 32, para PMR.

Tubo en acero inoxidable epoxi blanco.

Dimensiones: 1150 x 500 mm.

Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros.

Marcado CE.

Garantía 30 años.