**Barra de apoyo abatible Basic blanco, L. 760 mm**

Acero inoxidable epoxi blanco

Ø 32 fijaciones visibles

Referencia: **511516W**

Información de prescripción

Barra de apoyo abatible Basic Ø 32, para personas con movilidad reducida (PMR).

Barra de apoyo para inodoro o ducha en acero inoxidable epoxi blanco.

Fijaciones visibles sobre placa de 6 agujeros.

Grosor de la pletina: 3,5 mm.

Dimensiones: 760 x 300 x 100 mm.

Marcado CE.

Garantía 30 años.