**Barra de apoyo angular de 135° ECO brillo, 220 x 220 mm**

Acero inox 304 pulido brillo, 2 puntos de fijación

Ø 25, fijaciones ocultas

Referencia: **550**

Información de prescripción

Barra de apoyo angular de 135° ECO brillo Tubo Ø 25, para persona con movilidad reducida (PMR).

Barra de apoyo angular de acero inoxidable 304 pulido brillo.

Dimensiones : 220 x 220 mm.

Fijaciones visibles sobre placa de 3 agujeros.

Garantía 30 años.