**Barra apoyo angular 135° ECO blanco, 220 x 220 mm**

Acero inoxidable epoxi blanco, 2 puntos de fijación

Ø 25 mm, fijaciones visibles

Referencia: **1550**

Información de prescripción

Barra de apoyo angular de 135° ECO Ø 25, para PMR.

Tubo en acero inoxidable epoxi blanco.

Fijaciones visibles sobre placa de 3 agujeros.

Dimensiones: 220 x 220 mm.

Garantía 30 años.