**Tapa embellecedora de fijación para barra de apoyo abatible, blanca**

Nylon antibacteriano NylonClean HR brillo blanco

Referencia: **510150N**

Información de prescripción

Tapa embellecedora de fijación de Nylon HR brillo blanco para barra de apoyo WC.

Tratamiento antibacteriano NylonClean: óptima protección contra la proliferación bacteriana.

Tapa los tornillos de fijación cuando la barra abatible se quita.

Reduce el número de barras en un establecimiento al permitir su instalación solo en caso necesario.

Por ejemplo: hotel u hospital que recibe temporalmente a una persona con movilidad reducida.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared.

Taba blanca con placa de fijación.

Garantía 30 años.