**Soporte para mango de ducha en Ø 32, blanco**

Nylon HR brillo blanco

Referencia: **510110**

Información de prescripción

Soporte para mango de ducha para barra de sujeción.

Poliamida de alta resistencia (Nylon HR) brillo blanco.

Soporte regulable para el mango de ducha.

Palanca ergonómica.

Tratamiento antibacteriano: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.

Para barra de Ø 32.

Garantía 30 años.