**Asiento de ducha abatible grande con pata ALU**

Asiento mural abatible

Estructura aluminio epoxi blanco

Referencia: **510410**

Información de prescripción

Asiento de ducha ALU abatible con pata.

Asiento de ducha para personas discapacitadas, personas con movilidad reducida (PMR).

Abatible: se retiene en posición vertical y caída amortiguada.

Modelo grande.

Grandes lamas de plástico confortables y fáciles de limpiar.

Apoyos laterales ergonómicos y antideslizantes.

Pata de apoyo con un brazo articulado.

Estructura de tubo aluminio blanco Ø 25 x 2 mm.

Fijaciones ocultas.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Dimensiones: 430 x 465 x 480 mm.

Espacio plegado: 82 x 565 mm.

Altura del asiento: 480 mm con altura regulable de la pata ajustable hasta 8 mm.

Testado con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Garantía 30 años. Marcado CE.