**Escobillero WC con tapa**

Modelo para suelo

Acero inoxidable 304 pulido satinado

Referencia: **4050S**

Información de prescripción

Escobillero con escobilla WC y tapa.

Modelo resistente de escobillero con escobilla WC.

Modelo para suelo.

Acero inoxidable 304 bacteriostático pulido satinado.

Fácil limpieza: recipiente de plástico extraíble por la parte superior.

Recipiente de plástico: evita que la escobilla esté en contacto con los restos de agua y así reduce el riesgo de salpicadura en los próximos usos.

Sistema de autocentrado que permite colocar automáticamente la escobilla en el escobillero.

Grosor del acero inoxidable: 1 mm.

Dimensiones : Ø 90 x 410 mm.

Garantía 30 años.