**Escobillero WC con tapa y mango largo**

Modelo mural con bloqueo antirrobo

Acero inoxidable 304 pulido brillo

Referencia: **510051P**

Información de prescripción

Escobillero WC con tapa y mango largo.

Modelo resistente de escobillero mural: fijacion con bloqueo antirrobo

Acero inoxidable 304 bacteriostático pulido brillo.

Mango largo ergonómico: facilita el uso para las personas en silla de ruedas o con problemas para agacharse.

Fácil limpieza: recipiente de plástico extraíble por la parte superior.

Recipiente de plástico: evita que la escobilla esté en contacto con los restos de agua y así reduce el riesgo de salpicadura en los próximos usos.

Sistema de autocentrado que permite colocar automáticamente la escobilla en el recipiente.

Grosor del acero inoxidable: 1 mm.

Dimensiones: Ø 90 x 580 mm.

Garantía 30 años.