**Dispensador de jabón líquido**

De repisa, con caño acodado

Con tubo flexible de 1,20 mpara depósito alejado

Referencia: **729112**

Información de prescripción

Dispensador de jabón líquido de repisa con caño acodado.

Modelo para colocar sobre el lavabo.

Modelo antivandálico.

Cuerpo y pulsador de latón cromado.

Sistema antigoteo (estanco al agua).

Mecanismo bloqueable mediante tornillos BTR.

Llenado por la parte superior (desenroscando el pulsador) o por la parte inferior (desenroscado el depósito).

Se suministra con tubo flexible de 1,20 m para depósito alejado.

Garantía 30 años.