**Espejo rectangular de acero inoxidable adhesivo, H. 600 mm**

Espejo de baño irrompible

Acero inoxidable 304 pulido «espejo»

Referencia: **3453**

Información de prescripción

Espejo rectagular de baño en acero inoxidable 304 bacteriostático pulido «espejo».

Grosor del acero inoxidable: 1 mm.

Adhesivo.

Instalar en una superficie plana.

Irrompible.

Dimensiones: 1 x 400 x 600 mm.

Garantía 30 años.