**Barra recta para cortina de ducha**

Regulable mediante una simple rotación

De 0,80 - 1,40 m

Referencia: **359**

Información de prescripción

Barra recta para cortina de ducha regulable de 0,80 m a 1,40 m mediante una simple rotación del tubo.

Acero inoxidable 304 pulido brillo.

Tubo Ø 20, grosor 1 mm.