**Barra de esquina para cortina de ducha**

Rotate to adjust size

From 0.70 - 0.90m

Referencia: **362**

Información de prescripción

Barra ajustable de esquina para cortina de ducha.

Acero inoxidable 304 pulido brillo.

Tubo de Ø 20 e 16, grosor 1 mm.

Regulable de 0,70 m a 0,90 m en cada lado.

Regulable mediante una simple rotación del tubo.