**Tensor con fijación a techo**

Recortable

Acero inoxidable 304 pulido brillo

Referencia: **4373**

Información de prescripción

Tensor con fijación a techo con pletina desmontable.

Recortable.

Tubo acero inoxidable 304 pulido brillo, grosor 1 mm.

Longitud 1 m.

Para barra para cortina Ø 20.

Fijaciones ocultas.