**Sifón**

Con salida horizontal

Latón cromado

Referencia: **517000**

Información de prescripción

Sifón para urinario o lavabo con salida horizontal:

Entrada H1"1/4.

Salida horizontal de Ø 32 con tuerca.

Sello hidráulico de 50 mm.

Latón cromado.

Garantía 30 años.