**Racor adosado reforzado**

Con tuerca CB

MH1/2"

Referencia: **841315**

Información de prescripción

Racor adosado reforzado de latón cromado.

Con tuerca CB Ø14.

Fijación con 2 tornillos 5 x 35 suministrados.

MH1/2".

Garantía 30 años.