**Racores con válvula antirretorno**

Para flexo HM1/2"

2 unidades

Referencia: **C291AH75**

Información de prescripción

Racores con junta de filtro y válvula antirretorno para flexo HM1/2".

Impiden que vuelva agua contaminada a la red.

Evitan la mezcla de agua fría y agua caliente.

Latón cromado.

Se suministra en 2 unidades.