**Latiguillos flexibles PEX H3/8"**

M10x1 L.525 mm

2 unidades

Referencia: **FLEXPEX3**

Información de prescripción

Latiguillos flexibles H3/8" M10x1 L.525 mm en acero inoxidable trenzado con núcleo de PEX Ø 6 para alimentación de las griferías sanitarias.

Resistentes a los choques químicos y térmicos: temperatura máxima 90°C (65°C recomendados).

Presión máxima 10 bar.

Se suministran por 2 unidades.