**Barra de ducha cromada**

Con repisa para jabón

Barra Ø 22

Referencia: **820**

Información de prescripción

Barra de ducha de acero inoxidable cromado recortable Ø 22 longitud máxima 700 mm y distancia entre ejes 620 mm.

Soporte para mango de ducha regulable en altura e inclinable.

Repisa para jabón transparente.